# Vidange et remplacement filtre à huile Auris - Tutoriels Oscaro.com
Faite chauffer le moteur avant la vidange
Keywords: Vidange et remplacement filtre à huile Auris, Toyota Auris, Dozuki

Aller au contenu principal

# Vidange et remplacement filtre à huile Auris

Rédigé par : dlychar (et 2 autres contributeurs)

- Commentaires : 7
- Favoris : 0
- Réparations terminées : 2

Difficulté

Modérée

Étapes

11

Temps nécessaire

00:45:00

Sections

1

- Vidange et remplacement filtre à huile Auris 11 étapes

Drapeaux

1

#### Ce tutoriel a été créé par la communauté

User contributed

## Introduction

Faite chauffer le moteur avant la vidange

### Tools

- Cric
- Clé plate
- Tournevis plat
- Chandelles
- Clé filtre à huile
- Bac à vidange

### Parts

- Filtre à huile

  Afficher

- Huile moteur

  Afficher

1. ## Étape 1 Ouvrir le capot

   - Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles: Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

   - Ouvrir le capot

   - Retirer la jauge à huile

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

2. ## Étape 2 Accéder au bouchon

   - Retirer les deux clips pour acceder au bouchon et filtre à huile

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

3. ## Étape 3 Vidanger le moteur

   - Placer le bac de vidange sous la voiture

   - Dévisser le bouchon de vidange à l'aide de la clé plate de 15

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

4. ## Étape 4 Démonter le filtre à huile

   - Démonter le filtre à huile à l'aide de la clé à filtre

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

5. ## Étape 5 Retirer le filtre

   - Retirer l'ancien filtre

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

6. ## Étape 6 Comparer les deux filtres

   - Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

7. ## Étape 7 Monter le filtre

   - Remplacer le joint sur le porte filtre à 10 mm de l épaulement , il doit être placé dans la gorge prévue a cet effet, ne pas oublier de huiler le joint.

   - Monter le nouveau filtre

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

8. ## Étape 8 Remonter le filtre

   - Remonter le filtre à huile

   - Serrer le support de filtre a la main

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

9. ## Étape 9 Remonter le bouchon

   - Remonter le bouchon de vidange

   - Serrer le à l'aide de la clé de 15

   Modifier

   #### Ajouter un commentaire

10. ## Étape 10 Remettre le cache

    - Remettre le cache

    - Remettre les deux clips

    Modifier

    #### Ajouter un commentaire

11. ## Étape 11

    - Remettre le véhicule au sol

    - Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage

    - Vérifier le niveau d'huile avec la jauge

    - ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI

    - Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile

    - Vérifier de nouveau le niveau d'huile avec la jauge

    Modifier

    #### Ajouter un commentaire

Presque terminé !
Ligne d'arrivée

Annulation : je n'ai pas terminé ce tutoriel.

2 autres ont terminé cette réparation.

### Auteur

avec 2 autres contributeurs

#### dlychar

Membre depuis le 09/10/2017

10 035 Réputation

70 tutoriels rédigés

### 5 commentaires

très bonnes explications ,si j’ai eu un souci, c’est pour démonter le bouchon de filtre à huile faute d’avoir la bonne clé.

domi_812 - 11 août 2022 Réponse

Merci pour le tuto simple et efficace

apocalypse95110 - 14 mars 2022 Réponse

Merci, très bien expliqué. Par contre j’ai une phase 2 et pour dévisser le bouchon de vidange, il faut une clé de 14.

STEPHANE CHARPENTIER - 6 juin 2020 Réponse

Merci beaucoup pour ce tuto, c’est très bien expliqué.

jimmy Macquet - 8 févr. 2020 Réponse

Merci, très bien expliqué et bien documenté

Jean-Yves Desloges - 8 nov. 2019 Réponse

#### Ajouter un commentaire

### Intégrer ce tutoriel

Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.

<iframe id="dozuki-embed-3926" src="https://tutoriels.oscaro.com/Guide/embed/3926/full" width="800" allowfullscreen frameborder="0"></iframe> <script>window.addEventListener("message",function(a){var b=document.getElementById("dozuki-embed-3926"),c=a.data[0],d=a.data[1];switch(c){case"setHeight":b.style.height=d+"px"}},!1);</script> <iframe src="https://tutoriels.oscaro.com/Guide/embed/3926" width="800" height="584" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>

### Aperçu

Nombre de vues :

Dernières 24 heures : 6

7 derniers jours : 46

30 derniers jours : 157

Total : 12,955