# ✅ Déploiement de la fonctionnalité de suivi - RÉUSSI

**Date**: 23 décembre 2025
**Version**: IPWatch 1.0.1
**Fonctionnalité**: Suivi d'équipements avec Wake-on-LAN

---

## 📋 Résumé de l'implémentation

La fonctionnalité de **suivi d'équipements** a été déployée avec succès dans IPWatch.

### ✅ Modifications backend (FastAPI)

- [x] Modèle `IP` modifié : ajout du champ `tracked` (boolean) avec index
- [x] Schémas Pydantic mis à jour : `IPUpdate` et `IPResponse` incluent `tracked`
- [x] Nouveau router `/api/tracking/` créé avec 3 endpoints :
  - `GET /api/tracking/` - Liste des IPs suivies
  - `POST /api/tracking/wol/{ip}` - Wake-on-LAN
  - `POST /api/tracking/shutdown/{ip}` - Éteindre (à configurer)
- [x] Migration de base de données exécutée avec succès
- [x] Dépendance `wakeonlan==3.1.0` ajoutée et installée

### ✅ Modifications frontend (Vue 3 + Router)

- [x] Vue Router installé (`vue-router@4.2.5`)
- [x] Configuration du routing créée (`/` et `/tracking`)
- [x] Page `MainView.vue` créée (page principale)
- [x] Page `TrackingView.vue` créée (page de suivi)
- [x] Composant `IPDetails.vue` modifié : checkbox "IP suivie" ajoutée
- [x] Composant `AppHeader.vue` modifié : bouton "Suivi" ajouté (jaune/orange)
- [x] `App.vue` transformé en router-view
- [x] `main.js` mis à jour avec le router

---

## 🎯 Utilisation

### 1. Marquer une IP comme suivie

1. Cliquez sur une cellule IP dans la grille principale
2. Dans le panneau de gauche, cochez **"IP suivie"**
3. Cliquez sur **"Enregistrer"**

### 2. Accéder à la page de suivi

1. Cliquez sur le bouton **"⭐ Suivi"** dans le header (jaune/orange)
2. Vous êtes redirigé vers la page `/tracking`

### 3. Actions disponibles sur la page de suivi

Pour chaque équipement suivi :

- **Bouton WOL (vert)** : Envoie un paquet Magic Packet Wake-on-LAN
  - Nécessite une adresse MAC enregistrée
  - Désactivé si l'équipement est déjà en ligne

- **Bouton Éteindre (rose)** : Envoie une commande d'arrêt
  - ⚠️ Non implémenté (retourne HTTP 501)
  - Nécessite configuration selon votre infrastructure

- **Bouton Détails (violet)** : Retourne à la page principale avec l'IP sélectionnée

- **Bouton Rafraîchir** : Actualise la liste des équipements suivis

---

## 🛠️ Configuration Wake-on-LAN

### Prérequis matériels

Pour que WOL fonctionne, l'équipement cible doit :

1. Avoir **Wake-on-LAN activé dans le BIOS/UEFI**
2. Avoir le support WOL activé sur la carte réseau
3. Être branché à l'alimentation (ATX)

### Test Wake-on-LAN

```bash
# Depuis le conteneur Docker
docker exec ipwatch python -c "
from wakeonlan import send_magic_packet
send_magic_packet('AA:BB:CC:DD:EE:FF')
print('Paquet WOL envoyé !')
"
```

---

## 🔍 Vérification du déploiement

### 1. Vérifier la migration de base de données

```bash
docker exec ipwatch sqlite3 ./data/db.sqlite "PRAGMA table_info(ip);" | grep tracked
```

**Sortie attendue** :
```
14|tracked|BOOLEAN|0|0|0
```

### 1b. Migration VM (nouveau champ)

```bash
docker exec ipwatch python -m backend.app.migrations.add_vm_field
docker exec ipwatch sqlite3 ./data/db.sqlite "PRAGMA table_info(ip);" | grep vm
```

**Sortie attendue** :
```
15|vm|BOOLEAN|0|0|0
```

### 2. Vérifier les endpoints API

```bash
# Liste des IPs suivies
curl http://localhost:8080/api/tracking/

# Health check
curl http://localhost:8080/health
```

### 3. Vérifier le frontend

Ouvrez votre navigateur sur `http://localhost:8080` :

✅ Le bouton **"⭐ Suivi"** est visible dans le header
✅ Cliquer dessus charge la page `/tracking`
✅ La checkbox "IP suivie" est présente dans le panneau de gauche

---

## 📊 Statut du déploiement

```
=== Démarrage IPWatch ===
✓ Configuration chargée: 10.0.0.0/22
✓ Base de données initialisée: ./data/db.sqlite
✓ Scheduler démarré
=== IPWatch prêt ===

Migration de base de données:
✓ Colonne 'tracked' ajoutée
✓ Index 'idx_ip_tracked' créé

Serveur:
✓ Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080
```

---

## 📂 Fichiers modifiés/créés

### Backend
```
backend/app/models/ip.py                    [MODIFIÉ]
backend/app/routers/ips.py                   [MODIFIÉ]
backend/app/routers/tracking.py              [CRÉÉ]
backend/app/migrations/add_tracked_field.py  [CRÉÉ]
backend/app/migrations/__init__.py           [CRÉÉ]
backend/app/main.py                          [MODIFIÉ]
backend/requirements.txt                     [MODIFIÉ]
```

### Frontend
```
frontend/src/router/index.js                 [CRÉÉ]
frontend/src/views/MainView.vue              [CRÉÉ]
frontend/src/views/TrackingView.vue          [CRÉÉ]
frontend/src/components/AppHeader.vue        [MODIFIÉ]
frontend/src/components/IPDetails.vue        [MODIFIÉ]
frontend/src/App.vue                         [MODIFIÉ]
frontend/src/main.js                         [MODIFIÉ]
frontend/package.json                        [MODIFIÉ]
```

### Documentation
```
SUIVI_EQUIPEMENTS.md                         [CRÉÉ]
DEPLOIEMENT_REUSSI.md                        [CE FICHIER]
```

---

## 🚀 Prochaines étapes

### Configuration optionnelle : Shutdown

Pour activer la fonctionnalité d'arrêt, éditez `backend/app/routers/tracking.py` :

#### Option 1 : SSH (Linux)
```python
pip install paramiko

import paramiko

def shutdown_via_ssh(ip_address, username, password):
    ssh = paramiko.SSHClient()
    ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    ssh.connect(ip_address, username=username, password=password)
    ssh.exec_command("sudo shutdown -h now")
    ssh.close()
```

#### Option 2 : WMI (Windows)
```python
pip install wmi-client-wrapper

import wmi

def shutdown_via_wmi(ip_address, username, password):
    c = wmi.WMI(computer=ip_address, user=username, password=password)
    os = c.Win32_OperatingSystem(Primary=1)[0]
    os.Shutdown()
```

⚠️ **Sécurité** : Stockez les credentials dans des variables d'environnement, jamais en clair.

---

## 📞 Support

### Logs du conteneur
```bash
docker logs ipwatch -f
```

### Logs de la base de données
```bash
docker exec ipwatch sqlite3 ./data/db.sqlite "SELECT * FROM ip WHERE tracked = 1;"
```

### Redémarrage
```bash
docker compose restart ipwatch
```

### Rebuild complet
```bash
docker compose build --no-cache
docker compose up -d
```

---

## ✅ Checklist de validation

- [x] Migration de base de données exécutée
- [x] Colonne `tracked` présente dans la table `ip`
- [x] Index `idx_ip_tracked` créé
- [x] Conteneur démarré sans erreurs
- [x] Endpoints API `/api/tracking/` accessibles
- [x] Frontend construit et déployé
- [x] Bouton "Suivi" visible dans le header
- [x] Checkbox "IP suivie" présente dans IPDetails
- [x] Navigation vers `/tracking` fonctionnelle
- [x] Page de suivi affiche correctement les équipements
- [x] Boutons WOL, Éteindre, Détails présents
- [x] Dépendance `wakeonlan` installée

---

**🎉 DÉPLOIEMENT RÉUSSI !**

Votre fonctionnalité de suivi d'équipements est maintenant opérationnelle.
Consultez [SUIVI_EQUIPEMENTS.md](SUIVI_EQUIPEMENTS.md) pour plus d'informations.
